**АЭРАТОР ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ ПОЧВ**



**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- аэрационные отверстия остаются на длительный срок;

- подходит для тяжёлых глинистых почв;

- трубчатые штыри;

- два опорных колеса с регулированием глубины проникновения.

Аэратор штырями прокалывает землю, извлекая сегменты почвы и оставляя их позади. Образуются отверстия, не уплотнённые по краям, что очень благоприятно сказывается на газоне, так как гарантирует обильную циркуляцию воздуха и воды у корней растений. Глубина проникновения легко контролируется с помощью двух направляющих колес, выдерживающих заданную глубину. Шиповый аэратор также оснащен специальными опорами, которые при хранении не позволяют согнуть или сломать штыри. Аэратор идеальное приложение для садов и спортивных площадок, в сочетании с минипогрузчиками MultiOne с их гидростатической трансмиссией и системой динамических блоков с сервоприводами и газонными шинами, совсем не повреждают газон.

Примечание: необходим клапан с плавающей стрелой на машине.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Рабочая ширина, м.** | **Масса, кг.** | **Код** | **Цены** |
| **Величина** | 1,3 | 300 | C890445 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Совместимость по сериям** | **Серии** |
| 1 | 2 | 4 | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **SD** | **12\*** | **EZ7** |
| 5.2 | 5.3 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* – требуется адаптер C890025

 рекомендуемые модели совместимы не совместимы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |